{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,25,1],[26,0,26,7],[27,0,27,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"全彩摄像头","最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高;  传感器类型：1/2.7\" Progressive Scan CMOS  最大图像尺寸：2560 × 1440  最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR  宽动态：数字宽动态  调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°   红外波长范围：850 nm  防补光过曝：支持  补光灯类型：红外灯  补光距离：最远可达30 m  视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG  音频：1个内置麦克风  网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复  供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3  电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W  电源接口类型：Ø5.5 mm圆口  产品尺寸：Ø110 × 93 mm  包装尺寸：145 × 145 × 128 mm  设备重量：300 g  带包装重量：440 g  防护：IP66 ",10,"台"]
[2,null,"立杆","3.5米",3,"根"]
[3,null,"地笼","/",3,"个"]
[4,null,"安防箱","材质：201不锈钢 尺寸：300*400",2,"个"]
[5,null,"网络录像机","接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 16个SATA接口",1,"台"]
[6,null,"8TB硬盘","8TB,5400,3.5英寸",4,"块"]
[7,null,"汇聚机柜","600宽*800深*42U",1,"个"]
[8,null,"光收发器","千兆",2,"对"]
[9,null,"8口千兆POE交换机","8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口",2,"个"]
[10,null,"电源线","无氧铜，RVV2*1.0",200,"米"]
[11,null,"4芯单模光纤","4芯户外光缆",100,"米"]
[12,null,"配套辅材","扎带、卡扣、对接头、膨胀螺丝、标签等",1,"项"]
[13,null,"枪机支架","防锈支架",10,"个"]
[14,null,"网络线","六类线",400,"米"]
[15,null,"防火PVC管","20mm",250,"米"]
[16,null,"熔接盘","含法兰盘、熔接尾纤",2,"个"]
[17,null,"插排","3位",3,"个"]
[18,null,"空气开关","16A",3,"个"]
[19,null,"熔纤及跳纤","/",16,"条"]
[20,null,"安装集成费","含设备安装调试光缆布放、破路修复等",1,"项"]
[21,null,"网络服务费（3年）","/",3,"年"]
["合计：           元（含税）"]
["报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。需根据业主通知送货，费用按实结算。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}