{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":5,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,7],[2,0,2,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[3,8,4,9],[5,0,6,0],[5,1,38,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,9],[7,0,8,0],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,9],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,9],[11,0,12,0],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,9],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,9],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,9],[17,0,18,0],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,9],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,9],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,9],[23,0,24,0],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,24,9],[25,0,26,0],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,8,26,9],[27,0,28,0],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,9],[29,0,30,0],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,9],[31,0,32,0],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[31,8,32,9],[33,0,34,0],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[33,8,34,9],[35,0,36,0],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,7,36,7],[35,8,36,9],[37,0,38,0],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9]]}
["公开询价情况表"]
["单位： 莆田市绶溪物业管理有限公司                   "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）",null,"参考图片"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"304不锈钢挡水板（7.1m）","长度7.1m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，7.1m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在7.1m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[2,null,"304不锈钢挡水板(5.0m)","长度5.0m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.0m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.0m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[3,null,"304不锈钢挡水板(7.5m)","长度7.5m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，7.5m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在7.5m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[4,null,"304不锈钢挡水板(1.9m)","长度1.9m（含双边卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，1.9m做一块挡水板，左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在1.9m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[5,null,"304不锈钢挡水板(5.79m)","长度5.79m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.79m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.79m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[6,null,"304不锈钢挡水板(5.23m)","长度5.23m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.23m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.23m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[7,null,"304不锈钢挡水板(5.14m)","长度5.14m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.14m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.14m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[8,null,"304不锈钢挡水板(2.03m)","长度2.03m（含双边卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，2.03m做一块挡水板，左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在2.03m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[9,null,"304不锈钢挡水板(6.98m)","长度6.98m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，6.98m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在6.98m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[10,null,"304不锈钢挡水板(7.01m)","长度7.01m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，7.01m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在7.01m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[11,null,"304不锈钢挡水板(6.95m)","长度6.95m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，6.95m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在6.95m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[12,null,"304不锈钢挡水板(2.01m)","长度2.01m（含双边卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，2.01m做一块挡水板，左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在2.01m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[13,null,"304不锈钢挡水板(1.95m)","长度1.95m（含双边卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，1.95m做一块挡水板，左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在1.95m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[14,null,"304不锈钢挡水板(5.97m)","长度5.97m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.97m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.97m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[15,null,"304不锈钢挡水板(7.52m)","长度7.52m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，7.52m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在7.52m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[16,null,"304不锈钢挡水板(5.47m)","长度5.47m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，5.47m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在5.47m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
[17,null,"304不锈钢挡水板(4.1m)","长度4.1m（含双边卡槽立柱、中间卡槽立柱），高度0.6m，宽度4cm，不锈钢材质厚度1mm，4.1m分成两块挡水板，中间使用双向卡槽立柱（铝合金材质，可固定在地面上，可拆卸），左右侧边使用单向卡槽立柱(铝合金材质，侧边可固定在墙壁上。不锈钢挡水板内部相隔50cm需有一根加固龙骨，空心部分填充泡沫板，正面的上方位置和背面的上方位置都需贴宽10cm的标志（橘色与黑色相间斜条纹）,每块挡水板上方的左右两侧各带一个拉手，下方触地位置需有防水胶条。配齐膨胀螺丝等所有安装配件。（完成长度需严格控制在4.1m，挡水板装入卡槽立柱需贴合，减少缝隙）",1,"套"]
[]
["合计：       元（含税）"]
["备注：自合同签订之日起，按业主实际要求一次送货，按实结算。以上报价均包含增值税专用发票、卸车、运费、等费用，按总价最低价中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}