{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[8,0,8,7],[9,0,10,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                        年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）",null,"参考图片"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"围挡 ","  高度2.2米，立柱为100*100*1.2mm镀锌方管，表面烤漆处理;上槽为60*60*25mm,厚度0.6mmU型卡槽:左右收边为50*50*22mm,厚度0.25mmU型卡槽；背面加强筋为50*35*30mm,壁厚1.2mm镀锌C型钢专用龙骨;板厚0.28彩钢板，斜撑为40*40*0.8mm,1.5米长镀锌方管斜撑。","米",65]
[2,"围挡 ","  高度2.5米，立柱为100*100*1.2mm镀锌方管，表面烤漆处理;上槽为60*60*25mm,厚度0.6mmU型卡槽:左右收边为50*50*22mm,厚度0.25mmU型卡槽；背面加强筋为50*35*30mm,壁厚1.2mm镀锌C型钢专用龙骨;板厚0.28彩钢板，斜撑为40*40*0.8mm,1.5米长镀锌方管斜撑。 ","米",125]
[3,"围挡 ","  高度2.8米，立柱为100*100*1.2mm镀锌方管，表面烤漆处理;上槽为60*60*25mm,厚度0.6mmU型卡槽:左右收边为50*50*22mm,厚度0.25mmU型卡槽；背面加强筋为50*35*30mm,壁厚1.2mm镀锌C型钢专用龙骨;板厚0.28彩钢板，斜撑为40*40*0.8mm,1.5米长镀锌方管斜撑。","米",35]
["合计：       元（含税及运费）"]
["备注：自合同签订之日起，按业主实际要求一次送货（包安装），按实结算。以上报价均包含增值税专用发票、卸车、运费、安装、拆除等费用，按总价最低价中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}