{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                          年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"灯带","额定功率:10W 规格:W10mm 光源芯片: 2835-120D 色温: 3000K 控制",2000,"米"]
[2,"灯带电源插头","控制:最长50米",60,"个"]
[3,"配电箱","空开/定时开关/继电器等",8,"个"]
[4,"投光灯","3000K、66W、圆形插地款 24V",45,"个"]
[5,"PVC管","φ25",3000,"米"]
[6,"钉子/管扣/扎带","\\",100,"套"]
["合计：               元（含税及运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。针对后村梅园周边亮化及8栋建筑包安装,质保2年,2025年11月9日前完工。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}