{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[6,0,6,7],[7,0,8,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                        年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）",null,"参考图片"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"装配式混凝土基础围挡 ","1、立柱：槽钢材质，2.1米高*0.3米宽，0.8mm厚；\n2、围挡：4块0.48米宽*3.18米长*0.4mm厚围挡，采用镀锌钢；\n3、斜撑：1.5米长的25mm*25mm方管0.8mm厚斜撑；\n4、混凝土墩：为梯台型状，尺寸1000mm*500mm*500mm*300mm；\n5、横梁：30mm*50mm*0.8mm，长度为3.18米；","米",550,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_243E5FC362F64B08B133B16EC8405999\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_243E5FC362F64B08B133B16EC8405999\",1)"}]
["合计：       元（含税及运费）"]
["备注：自合同签订之日起，按业主实际要求（包括围挡样式、颜色）一次送货（包安装），按实结算。以上报价均包含增值税专用发票、卸车、运费、拆除、安装等费用，按总价最低价中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}